Pour désamorcer la bombe :

* Brancher le clavier du module
* Activer le module avec le bon badge RFID
* Brancher le module à la bombe dans l’ordre :
  + Orange
  + Blanc
  + Gris
* Passer en mode config sur la bombe avec l’interrupteur levier
* Composer le code et terminer par #

Notes :

* Touche \* pour annuler la saisie en cours
* Une erreur dans les étapes d’initialisation ou un mauvais badge RFID verrouille le module.
* Il est rare mais possible que le badge d’activation soit mal détecté et engendre le verrouillage du module.
* Lorsque le module est verrouillé, il ne peut plus commander la bombe et une LED rouge fixe est allumée.
* Pour déverrouiller le module, saisir sur le clavier : 197355#